[bookmark: ausschreibungstext-rotacut-professional]Текст тендерной документации RotaCut Professional
[bookmark: Xea66ee707c530121c703d3491b565d6a9553201]Позиция: Мокрый измельчитель с сепаратором тяжелых частиц
Мокрый измельчитель со встроенным сепаратором тяжелых частиц, автоматической регулировкой режущего усилия и энергооптимизированным режимом Eco, при котором производительность измельчения адаптируется в зависимости от среды и технологического процесса.
Мокрый измельчитель должен быть рассчитан на установку в трубопровод или в предусмотренный участок технологического процесса очистных сооружений и предназначен для защиты насосов, арматуры, трубопроводов и агрегатов от посторонних веществ. Конструкция должна обеспечивать безопасную, энергоэффективную и не требующую частого технического обслуживания эксплуатацию. Работа должна осуществляться как в режиме непрерывной регулируемой работы, так и в энергооптимизированном, зависящем от потребности «эко-режиме».
Машина должна быть сконструирована таким образом, чтобы обеспечить легкий доступ к измельчающему узлу, сепаратору тяжелых частиц и основным органам управления и контроля. Конструкция должна обеспечивать быструю проверку, очистку и техническое обслуживание с целью сокращения времени простоя и затрат на техническое обслуживание.
[bookmark: betriebsbedingungen]Vogelsang RotaCut Professional
	Серия
	☐RCQ ☐RCX

	Размер
	__________


Подробное описание
· Измельчитель с перфорированными дисками и встроенным сепаратором тяжелых частиц для измельчения волокон и отделения примесей из среды
· Простой и быстрый доступ к режущему узлу и сепаратору тяжелых частиц
· Встроенная компоновка необходимых датчиков
· Цифровой интерфейс для связи с вышестоящей системой управления, обеспечивающий передачу предупреждений и сообщений о неисправностях, а также функцию сброса
· Функция AutoReverse для реверса при заклинивании
· Функция AutoSharp для автоматического изменения направления вращения с целью усиления эффекта самозаточки ножей
· Автоматическое регулирование режущего усилия (ACC plus®)
· ConditionMonitoring для контроля степени износа режущих ножей
· Герметик с подшипником скольжения без подключения к промывочной и блокирующей воде
· Энергооптимизированное управление с активным регулированием частоты вращения и режимом работы в зависимости от потребности
· Компактная конструкция с управлением непосредственно на станке
· Выбор режима работы: «Авто», «Остановка», «Дистанционный авторежим»
· Выбор режима работы (Eco, Regular)
· Локальная диагностика неисправностей
· Машина поставляется в предварительно смонтированном виде, включая заводскую наладку
[bookmark: X6ee17d7d35251d3e81baff6a1a8805f5add0d56]Требования по снижению энергопотребления, износа и затрат на техническое обслуживание
Для обеспечения энергоэффективной и износостойкой работы мокрый измельчитель должен быть оснащен режимом работы «Eco». Данный режим оптимизирует работу, обеспечивая работу измельчителя в соответствии с потребностями и активно адаптируя частоту вращения к состоянию технологического процесса.
Должно быть предусмотрено как минимум:
· Автоматическая регулировка мощности в зависимости от характера перерабатываемого материала для измельчения в соответствии с потребностями с минимальным потреблением энергии и износом деталей (режим ECO)
· Обнаружение заторов и функция реверса во всех режимах работы
Условия эксплуатации
Расчет производительности дробилки для влажного измельчения должен производиться на основе приведенных ниже эксплуатационных данных.
Материал	______
Производительность:	______ м³/ч
Вязкость:	хорошо текучая
Температура:	______°C
Содержание твердых веществ:	______ % ТС (сухого вещества)
Макс. диаметр прохождения шарика через режущее сито:	______ мм
Плотность:	______ кг/м³
Значение pH:	______
Рабочее давление:	______ бар
[bookmark: Xcd33b5a55e3605052efe844b0fc3b74e72453ab]Технические характеристики
Мокрый измельчитель должен обладать как минимум следующими техническими характеристиками:
Материалы и конструкция режущей головки
Материал корпуса:	__________
Оптимально согласованные геометрии режущего сита и ножевого ротора

Режущие ножи:
· Материал:				закаленная нержавеющая сталь
· Самозатачивающиеся
· На подвесном подшипнике
Режущее сито:
· Материал
☐специальная сталь с высокой износостойкостью
☐нержавеющая сталь 
· Проходной диаметр			____ мм
· Угол резания				20°
Пара скользящих колец ___________ с уплотнительным кольцом из NBR
Уплотнительные кольца, контактирующие с рабочей средой: NBR

Сепаратор с присоединениями
Материал:	___________

Всасывающая / нагнетательная сторона
Стандарт фланца	Комбинированный фланец, совместимый с EN, ANSI
Класс давления	PN______
Размер фланца	DN______

Отверстие для очистки:	___________  Фланец с квадратным сечением

Привод
Мотор-редуктор с плоским приводом
Производитель:	Getriebebau NORD
Тип:	_______
Мощность привода: 	_______ кВт
Частота вращения на выходе (50 Гц)			_______ мин⁻¹
Класс по ISO:						F
Степень защиты:						IP55
Напряжение:						400 В
Частота:						50 Гц
Защита обмотки:					3 датчика температуры с терморезистором
· Окраска должна быть выполнена следующим образом: RAL 3020 «дорожный красный» или специальная окраска в соответствии с проектом: RAL ______
Машина в сборе
· Масса агрегата = _____ кг
· Габаритные размеры Д x Ш x В = _________ мм x _________ мм x _________ мм


Поставить мокрые дробилки, как описано выше
Количество:		______
Цена за единицу:		______ €
Общая стоимость:		______ €
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