Роторно-поршневой насос Vogelsang
— горизонтально установленный роторно-поршневой насос, устойчивый к работе всухую.
Насос и привод смонтированы на общей жесткой консоли из оцинкованной стали, выровнены и соединены гибкой муфтой с защитой из пластика.

Условия эксплуатации:
Перекачиваемая среда:		________________________
Требуемый расход (при необходимости диапазон регулирования от – до):____________________
Содержание TS:		_________________________
Температура среды:	_________________________
Давление на входе:	_________________________
Давление на выходе:	_________________________
Перепад давления:		_________________________

Конструкция и материалы:
Производитель:		 Vogelsang
Тип:			VX136 Q
Выбранная марка:	___________________
Выбранный тип:		___________________
Частота вращения насоса:	___________________
Потребляемая мощность:	___________________
Выбранная мощность привода:_________________
Макс. диаметр проходного отверстия: 40 мм
Диаметр вала насосной камеры: 60 мм

Насос:
Полукорпуса:		регулируемые полуоболочки корпуса из GG-25
Осевая защита корпуса:		защитные пластины из HVSS
Роторные поршни:			четырехлопастные поршни HiFlo с геометрией, исключающей пульсации, из NBR
Подшипники:			односторонняя опора для быстрой замены поршней
Вал:				прочный и ударопрочный вал
Уплотнение вала:		уплотнение в виде картриджа
				Материал: блочное кольцо 1.4301 Cr2O3 / Duronit
Контроль уплотнения:		визуальный контроль гвинтового уплотнения с помощью герметичной камеры под давлением
Защита от коррозии:		двухкомпонентное грунтовое и финишное покрытие
				Насос и двигатель в цвете RAL 3020 (дорожный красный)
Техническое обслуживание:			Концепция QuickService
Подключения:
Тип соединений:		___________________
Стандарт соединения:	EN1092-1/11 PN16
Размер соединения:	___________________
Материал:		___________________


Привод:
мотор-редуктор с цилиндрическими шестернями

Марка:		Getriebebau Nord
Тип:			_________________________
Мощность привода:	_________________________
Частота вращения на выходе:		_________________________
Класс по ISO:			F
Степень защиты:			IP55
Напряжение:			400/690 В
Частота:			50 Гц
Защита обмотки:		3 датчика температуры с терморезистором
Диапазон регулирования при работе с частотно-регулируемым приводом: 	___________________________

Поставить описанную выше насосную установку.


Опции:

InjectionSystem
Полуоболочки корпуса с увеличенным углом охватывания не менее 190° 

Преимущества:
· Повышенная эффективность
· Улучшенные всасывающие характеристики
· Более длительный срок службы поршней
· Повышенная устойчивость к попаданию посторонних предметов



Радиальные защитные пластины
Корпус насоса с модульной системой InjectionSystem и радиальными защитными пластинами. Возможность технического обслуживания без демонтажа насоса из трубопровода.


Защита от работы всухую
Насос поставляется с уже установленным датчиком температуры для контроля температуры насоса.
В комплект поставки входят кабель длиной 5 м и соответствующий прибор анализа данных с дисплеем для монтажа на передней панели. Прибор анализа данных поставляется отдельно.

Модель PT100:		___________________________
Тип PT100:		___________________________

Марка регулятора температуры:________________________
Тип терморегулятора:	___________________________



Цифровой контроль давления
Отключение при превышении максимального давления и измерение давления для регулирования
2 цифровых выхода, 1 аналоговый выход
3-значный светодиодный индикатор

Марка устройства контроля давления:_______________________
Тип устройства контроля давления:___________________________

