XRipper XRP

Marcă:	Vogelsang
Tip:		XRP __________ Q

Tocător cu două arbori pentru mărunțirea materialelor grosiere și solide într-un flux de lichid.
În variantă verticală, compactă, cu motorul amplasat direct deasupra camerei de mărunțire. Construcție compactă, cu amprentă redusă la sol, pentru montarea în conducte.

Protecție eficientă împotriva înfundărilor și blocajelor din conducte, pompe și armături
Prelucrare economică a materialelor solide în medii lichide
Potrivit pentru diverse materiale grosiere și solide

Date de proiectare și de funcționare:
Mediul transportat 		
Debit 		______m³/h
Procentaj de substanțe solide		______%
Temperatura 		__________°C
Valoarea pH-ului 		___________
Presiune de funcționare             	_____________

Vogelsang XRipper XRP
Garnitură sub formă de cartuș
Rotori monolitici (dintr-o singură bucată) rezistenți
Rotoarele Ripper pot fi demontate fără a fi necesară demontarea conductelor

Materiale și execuție
Rotori Ripper		oțel special cu rezistență ridicată la uzură
Lățimea lamei de tăiere	_____ mm
Designul rotorului		monolitic
Piese ale carcasei
Piese ale carcasei		______________
Plăci de protecție		oțel special cu rezistență ridicată la uzură
Etanșarea arborelui	Garnitură inelară de etanșare răcită cu fluid
			cu cameră de etanșare și 
			indicator de scurgere
Pereche de inele de etanșare	Inel bloc/Duronit cu inel O din NBR
În contact cu lichidul
Inele O		NBR

Racorduri
Racorduri XRipper cu picioare de sprijin
Material		_____________________
Intrare			compatibil cu DN _____ EN1092-1/11, PN ___
Ieșire			compatibil cu DN _____ EN1092-1/11, PN ___
Pe partea de intrare 
Cutie de racordare  		 da ___  nu ___



Acționare
Motor cu reductor plat
Producător 		Getriebebau Nord
Tip 			________________
Putere  		___________ kW 
Turația de ieșire 	___________ rpm
Tensiune 		400 V
Frecvență 		50 Hz
Grad de protecție 		IP 55
Clasa ISO 		F
Senzor de temperatură 	3

XRipper și motorul sunt conectate direct între ele printr-un suport de cuplu din oțel (vopsit). 

Vopsire:
XRipper	:	Grund de protecție pentru oțel, strat de finisare 
		RAL3020, roșu trafic
Acționare:	Grund de protecție pentru oțel, strat de finisare 
		RAL3020, roșu de semnalizare

Greutate totală		_________________________
Dimensiuni (LxlxH)     _________________________

Livrați XRipper conform descrierii anterioare


Opțiuni:
Sistem de comandă montat în dulapul electric
Tablou de comandă XRipper XRipper
Panou de comandă local
Dimensiuni (H x L x A): 500 mm x 500 mm x 210 mm
Material: oțel
Putere XRipper: 2,2 kW
Circuit de sarcină XRipper: direct
Include software / gestionarea blocajelor


Controler cu software instalat
Preasamblat pe șină de susținere pentru montare
Într-un dulap electric
Modul de comandă
Tip: XRipper PCU
Comunicare de date: ProfiNet
Interfață de control la distanță: prin comunicații de date
Tensiune de alimentare: 24 V c.c.
Grad de protecție: IP20
Dimensiuni (L x Î x A): 95 x 128 x 46 mm
Mod de montare: șină DIN
Include software / gestionarea blocajelor
