XRipper Giant 

Tip: XRG __________ QD HCD / HCS

Marcă:			Vogelsang
Tip:			XRG ________ QD  

Tocător cu două arbori, în variantă compactă, care economisește spațiu, pentru mărunțirea materialelor grosiere și solide din instalațiile de canalizare
Protecție eficientă împotriva înfundărilor și blocajelor din conducte, pompe și armături
Prelucrarea economică a materialelor solide în medii lichide
Potrivit pentru diverse materiale grosiere și solide
Extensie de curgere cu autocurățare, realizată sub forma unui tambur rotativ de cernere din oțel inoxidabil

Date tehnice și de funcționare:
Mediul transportat 		
Debit 		______m³/h
Conținut de solide		______%
Temperatura 		______°C
Valoarea pH-ului 		______


Versiune ATEX:   da  / nu
· Zona: 1  
· Clasa de temperatură: T4


Materiale și execuție
Rotori de rupere		oțel special cu rezistență ridicată la uzură
Designul rotorului		monolitic
Lățimea lamei de tăiere	____ mm
Piese ale carcasei care intră în contact cu lichidul 
Piese ale carcasei    		Oțel 
Plăci de protecție           	Oțel special cu rezistență ridicată la uzură
Etanșarea arborelui 	Garnitură inelară de etanșare răcită cu fluidul de lucru, 
			cu cameră de etanșare și 
			indicator de scurgere
Suport de etanșare 	C 45
Pereche de inele de etanșare 	Inel bloc/Duronit cu inel O din NBR
Inele O care intră în contact cu lichidul 	O-ringuri  NBR

Materiale selectate / Execuție:
Rotori cu lamele                    _________________________________
Design rotor monolitic (dintr-o singură piesă)       da    nu  
Lățimea cuțitelor de tăiere        _________mm
Plăci de protecție                    _________________________________
Pereche de inele de etanșare               __________________________________
Piese ale carcasei                    ___________________________________


Acționare unitate de mărunțire:
Motor cu reductor plat, în variantă submersibilă
Producător 		Getriebebau Nord / EMOD
Tip 			________________
Putere  		__________ kW 
Turația de ieșire 		___________ rpm
Tensiune 		___________ V
Frecvență 		50 Hz
Grad de protecție 		IP 55
Clasa ISO 		F
Senzor de temperatură 	3


Extensie de debit cu acționare:
Tambur cu sită autocurățabil, cu construcție segmentată
Tambur rotativ de cernere: 		1 bucată (HCS) / 2 bucăți (HCD)
Diametru de trecere al bilelor: 			Ø 20 mm
Diametru:			Ø 400 mm
Material: 			oțel inoxidabil
Putere de acționare:			0,25 kW
Grad de protecție al motorului:		IP68
Turație:			14 1/min

Instrucțiuni de siguranță:
Accesul la X-Ripper trebuie împiedicat în timpul funcționării.
Trebuie să se evite pornirea dispozitivului X-Ripper în timpul lucrărilor de întreținere.

Fixare pe perete: dreaptă 

XRipper SIK include un suport de perete din oțel inoxidabil, ceea ce permite montarea acestuia direct în fața orificiului de evacuare al unui canal. Un suport de perete cu șină de ghidare permite ridicarea întregului X-Ripper din canal cu ajutorul brațului de ridicare, în scopul service-ului și întreținerii. Când tocătorul este repus în funcțiune, acesta este introdus din nou în consolă pe șine. Consola îl menține automat în poziție, fără a fi necesară o asigurare suplimentară. 
inclusiv șină de ghidare din oțel inoxidabil
Lungimea șinei de ghidare: ___________ mm

Model de canal: jgheab deschis
Lățimea canalului:  _____________ mm
Înălțimea canalului:   _____________ mm


Vopsire:
XRipper	:	+++Grund KTL pentru protecția oțelului++++, strat de acoperire 
		RAL3020, roșu trafic
Acționare:		Grund de protecție pentru oțel, strat de finisare 
		RAL3020, roșu trafic

Greutate totală		_________________________
Dimensiuni (LxlxH)     _________________________

Livrarea modelului XRipper conform descrierii anterioare




Controler cu software instalat (pentru ATEX XRC și non-ATEX XRC)
Preasamblat pe șină de montare pentru instalare
Într-un dulap electric
Modul de comandă
Tip: XRipper PCU
Comunicare de date: ProfiNet
Interfață de control la distanță: prin comunicații de date
Tensiune de alimentare: 24 V c.c.
Grad de protecție: IP20
Dimensiuni (L x Î x A): 95 x 128 x 46 mm
Mod de montare: șină DIN
Include software / gestionarea blocajelor


