XRipper XRC__________QD

Marcă:			Vogelsang
Tip:			XRC________QD

Tocător cu două arbori, în variantă compactă, care economisește spațiu, pentru mărunțirea materialelor grosiere și solide din instalațiile de canalizare
Protecție eficientă împotriva înfundărilor și blocajelor din conducte, pompe și armături
Prelucrarea economică a materialelor solide în medii lichide
Potrivit pentru diverse materiale grosiere și solide
Versiune cu kit de integrare în canalizare pentru montarea în puțuri sau canalizări

Date tehnice și de funcționare:
Mediul transportat 		
Debit 		______m³/h
Conținut de solide		______%
Temperatura 		______°C
Valoarea pH-ului 		______


Versiune ATEX:   da  / nu
· Zona: 1  
· Clasa de temperatură: T4


Vogelsang XRipper XRC________QD
Rezistent la funcționarea în sec
Garnitură sub formă de cartuș

Materiale și execuție
Rotori Ripper		oțel special cu rezistență ridicată la uzură
Lățimea lamei de tăiere	___ mm
Designul rotorului:		monolitic
Părți ale carcasei 
Piese ale carcasei    		Oțel 
Plăci de protecție           	oțel special cu rezistență ridicată la uzură
Etanșarea arborelui 	Garnitură inelară de etanșare răcită cu fluidul de lucru, 
			cu cameră de etanșare și 
			indicator de scurgere
Pereche de inele de etanșare 	Inel bloc/Duronit cu inel O din NBR
Inele O 	NBR

Materiale selectate / Execuție:
Rotori cu lamele                    _________________________________
Design rotor monolitic (dintr-o singură piesă)       da    nu  
Lățimea lamei de tăiere        _________mm
Plăci de protecție                    _________________________________
Pereche de inele de etanșare               _________________________________
Piese ale carcasei                    _________________________________


Acționare
Motor cu reductor plat în versiune submersibilă
Producător 		Getriebebau Nord / EMOD
Tip 			________________
Putere  		__________ kW 
Turația de ieșire 	___________ rpm
Tensiune 		___________ V
Frecvență 		50 Hz
Grad de protecție 		IP 55
Clasa ISO 		F
Senzor de temperatură 	3

XRipper și motorul sunt conectate direct între ele printr-un suport de cuplu din oțel (vopsit). 


Montare pe perete: drept / rotund

XRipper SIK include un suport de perete din oțel inoxidabil, ceea ce permite montarea acestuia direct în fața orificiului de ieșire al unui canal. Un suport de perete cu șină de ghidare permite ridicarea întregului XRipper din canal cu ajutorul barei de ridicare, în vederea service-ului și întreținerii. Când tocătorul este repus în funcțiune, acesta este introdus din nou în consolă pe șine. Aceasta îl menține automat în poziție, fără a fi necesară o fixare suplimentară. 
inclusiv șină de ghidare din oțel inoxidabil
Lungimea șinei de ghidare: ___________ mm
Diametrul puțului:  _____________ mm


Model canal: jgheab deschis
Lățimea canalului:  _____________ mm
Înălțimea canalului:   _____________ mm


Vopsire:
XRipper	:	+++Grund KTL pentru protecția oțelului++++, strat de acoperire 
		RAL3020, roșu trafic
Acționare:		Grund de protecție pentru oțel, strat de finisare 
		RAL3020, roșu trafic

Greutate totală		_________________________
Dimensiuni (LxlxH)     _________________________

Livrați XRipper conform descrierii anterioare




Opțiuni:
Sistem de comandă montat în dulapul electric (nu pentru ATEX XRC)
Tablou de comandă XRipper XRipper
Panou de comandă local
Dimensiuni (H x L x A): 500 mm x 500 mm x 210 mm
Material: oțel
Putere XRipper: 2,2 kW
Circuit de sarcină XRipper: direct
Include software / sistem de gestionare a blocajelor



Controler cu software instalat (pentru XRC ATEX și XRC non-ATEX)
Preasamblat pe șină de susținere pentru montare
Într-un dulap electric
Modul de comandă
Tip: XRipper PCU
Comunicare de date: ProfiNet
Interfață de control la distanță: prin comunicații de date
Tensiune de alimentare: 24 V c.c.
Grad de protecție: IP20
Dimensiuni (L x Î x A): 95 x 128 x 46 mm
Mod de montare: șină DIN
Include software / gestionarea blocajelor


