[bookmark: ausschreibungstext-rotacut-professional]Textul anunțului de licitație RotaCut Professional
[bookmark: Xea66ee707c530121c703d3491b565d6a9553201]Poziție de performanță: tocător umed cu separare a materialelor grele
Tocător umed cu separator de materiale grele integrat, reglare automată a forței de tăiere și mod de funcționare Eco optimizat din punct de vedere energetic, în care puterea de tocare este adaptată în funcție de mediu și de proces.
Tocătorul umed trebuie proiectat pentru a fi instalat în conductă sau în secțiunea de proces prevăzută a stației de epurare și are rolul de a proteja pompele, armăturile, conductele și agregatele împotriva impurităților. Execuția trebuie să permită o funcționare sigură, eficientă din punct de vedere energetic și cu întreținere redusă. Funcționarea trebuie să se realizeze, la alegere, fie într-un regim continuu de funcționare, fie într-un regim „Eco” optimizat din punct de vedere energetic, în funcție de necesități.
Mașina trebuie proiectată astfel încât unitatea de mărunțire, separatorul de materiale grele și funcțiile esențiale de operare și monitorizare să fie ușor accesibile. Construcția trebuie să permită verificarea, curățarea și întreținerea rapidă, pentru a reduce timpii de oprire și efortul de întreținere.
[bookmark: betriebsbedingungen]Vogelsang RotaCut Professional
	Seria
	☐RCQ ☐RCX

	Dimensiune
	__________


Caracteristici detaliate
· Tocător cu discuri perforate cu separator integrat pentru materiale grele, destinat mărunțirii fibrelor și separării impurităților din mediu
· Acces simplu și rapid la unitatea de tăiere și la separatorul de materiale grele
· Dispunere integrată a senzorilor necesari
· Interfață digitală cu sistemul de control superior pentru semnalizarea avertismentelor și a defecțiunilor, precum și funcție de resetare
· Funcție AutoReverse pentru inversarea sensului de rotație în caz de blocaj
· Funcția AutoSharp pentru schimbarea automată a sensului de rotație, în sprijinul efectului de autoascuțire al cuțitelor
· Reglarea automată a forței de tăiere (ACC plus®)
· ConditionMonitoring pentru monitorizarea stării de uzură a cuțitelor de tăiere
· Garnitură inelară fără racord pentru apă de spălare și de blocare
· Comandă optimizată din punct de vedere energetic, cu reglare activă a turației și funcționare în funcție de necesități
· Construcție compactă cu comandă directă de la mașină
· Selectarea modului de funcționare: automat, oprire, automat de la distanță
· Selectarea modului de funcționare (Eco, Normal)
· Diagnosticare locală a erorilor
· Mașină preasamblată, inclusiv punerea în funcțiune din fabrică
[bookmark: X6ee17d7d35251d3e81baff6a1a8805f5add0d56]Cerințe privind reducerea consumului de energie, a uzurii și a efortului de întreținere
Pentru a asigura o funcționare optimizată din punct de vedere energetic și al uzurii, tocătorul umed trebuie să dispună de un mod de funcționare Eco. Acest mod optimizează funcționarea, deoarece tocătorul funcționează în funcție de necesități și adaptează activ turația la starea procesului.
Trebuie să includă cel puțin:
· Adaptarea automată a puterii în funcție de mediu, pentru mărunțirea adaptată la necesități, cu un consum redus de energie și uzură a pieselor (modul ECO)
· Detectarea blocajelor și funcția de inversare a sensului de rotație în toate modurile de funcționare
Condiții de funcționare
Proiectarea tocătorului umed trebuie să se bazeze pe datele de funcționare prezentate mai jos.
Material	______
Debit:	______m³/h
Vâscozitate:	fluiditate bună
Temperatura:	______°C
Conținut de substanță uscată:	______ % TS (substanță uscată)
Diametrul maxim al bilelor care trec prin sita de tăiere:	______ mm
Densitate:	______ kg/m³
Valoarea pH-ului:	______
Presiune de funcționare:	______ bar
[bookmark: Xcd33b5a55e3605052efe844b0fc3b74e72453ab]Caracteristici tehnice
Tocătorul cu apă trebuie să prezinte cel puțin următoarele caracteristici tehnice:
Materiale și execuția capului de tăiere
Materialul carcasei:	__________
Geometrii optim adaptate ale sitei de tăiere și ale rotorului cu cuțite

Cuțite de tăiere:
· Material:				oțel inoxidabil călit
· Autoascuțitoare
· Montate pe lagăre oscilante
Sită de tăiere:
· Material
☐oțel special cu rezistență ridicată la uzură
☐Oțel inoxidabil 
· Diametru de trecere al bilelor			____ mm
· Unghi de tăiere				20°
Pereche de inele de etanșare ___________ cu inel O din NBR
Inele O în contact cu mediul: NBR

Separator cu racorduri
Material:	___________

Partea de aspirație / de refulare
Standardul flanșei	Flanșă combinată compatibilă cu EN, ANSI
Clasa de presiune	PN______
Dimensiunea flanșei	DN______

Orificiu de curățare:	___________  Flanșă pătrată

Acționare
Motor cu reductor plat
Marcă:	Getriebebau NORD
Tip:	_______
Putere de acționare: 	_______ kW
Turația de ieșire (50 Hz)			_______ min⁻¹
Clasa ISO:						F
Grad de protecție:						IP55
Tensiune:						400 V
Frecvență:						50 Hz
Protecția bobinajului:					3 Senzori de temperatură cu rezistență la rece
· Vopsirea se va realiza după cum urmează: RAL 3020 roșu trafic sau vopsire specială specifică proiectului: RAL ______
Mașina completă
· Greutatea grupului motor = _____ kg
· Dimensiuni L x l x H =_________ mm x _________ mm x _________ mm


Livrați concasoare umede conform descrierii anterioare
Număr de bucăți:		______
Preț unitar:		______ €
Preț total:		______ €
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