Pompa cu piston rotativ Vogelsang
este o pompă cu piston rotativ montată orizontal, rezistentă la funcționarea în sec.
Pompa și motorul sunt montate pe o consolă comună rigidă la torsiune din oțel zincat, aliniate și conectate printr-un cuplaj elastic, inclusiv protecție din plastic pentru cuplaj.

Condiții de funcționare:
Fluidul pompat:		________________________
Debitul necesar (dacă este cazul, intervalul de reglare de la – la):____________________
Conținut de TS:		_________________________
Temperatura fluidului:	_________________________
Presiunea la intrare:	_________________________
Presiunea la ieșire:	_________________________
Presiune diferențială:		_________________________

Model și materiale:
Marcă:		 Vogelsang
Tip:			VX136 Q
Marca selectată:	___________________
Modelul ales:		___________________
Turația pompei:	___________________
Putere necesară:	___________________
Puterea de acționare selectată:_________________
Diametru maxim al bilelor: 40 mm
Diametrul arborelui camerei pompei: 60 mm

Pompă:
Jumătăți de carcasă:		jumătăți de carcasă reglabile din GG-25
Protecție axială a carcasei:		Plăci de protecție din oțel HVSS
Lobii rotativi:			pistoane HiFlo cu patru aripi, cu geometrie fără pulsații, din NBR
Suspendere:			lagrare pe o singură parte pentru schimbarea rapidă a pistoanelor
Arbore:				arbore robust și rezistent la rupere
Etanșarea arborelui:		Garnitură sub formă de cartuș
				Material: inel bloc 1.4301 Cr2O3 / Duronit
Controlul etanșării:		control optic al garniturii glisante cu ajutorul unui rezervor de etanșare sub presiune
Protecție împotriva coroziunii:		acoperire de bază și de finisaj cu 2 componente
				Pompa și motorul în culoarea RAL 3020 (roșu trafic)
Întreținere:			Conceptul QuickService
Racorduri:
Tipul racordurilor:		___________________
Standard de racordare:	EN1092-1/11 PN16
Dimensiunea racordului:	___________________
Material:		___________________


Acționare:
Motor cu reductor cu roți dințate cilindrice

Marcă:		Getriebebau Nord
Tip:			_________________________
Putere de acționare:	_________________________
Turația de ieșire:		_________________________
Clasa ISO:			F
Grad de protecție:			IP55
Tensiune:			400/690 V
Frecvență:			50 Hz
Protecția bobinajului:		3 senzori de temperatură cu rezistență la rece
Interval de reglare în regim de funcționare cu convertor de frecvență: 	___________________________

Livrați instalația de pompare descrisă anterior.


Opțiuni:

Sistem de injecție
Jumătăți de carcasă cu un unghi de înfășurare mărit de cel puțin 190° 

Avantaje:
· Randament îmbunătățit
· Comportament de aspirație îmbunătățit
· Durată de viață mai lungă a pistoanelor
· Rezistență sporită la corpuri străine



Plăci de protecție radiale
Carcasă de pompă cu sistem modular de injecție și plăci de protecție radiale. Întreținerea este posibilă fără demontarea pompei din conductă.


Protecție împotriva funcționării în sec
Pompa trebuie livrată cu senzor de temperatură montat din fabrică pentru monitorizarea temperaturii pompei.
Livrarea include un cablu de 5 m și un dispozitiv de afișare adecvat, cu ecran, pentru montare pe panoul frontal. Dispozitivul de afișare este livrat separat.

Model PT100:		___________________________
Tipul PT100:		___________________________

Marca regulatorului de temperatură:________________________
Tipul regulatorului de temperatură:	___________________________



Monitorizare digitală a presiunii
Oprire la presiune maximă și măsurare a presiunii pentru reglare
2 ieșiri digitale, 1 ieșire analogică
LED cu 3 cifre

Marca sistemului de monitorizare a presiunii:_______________________
Tipul sistemului de monitorizare a presiunii:___________________________

