XRipper XRP

Marca:	Vogelsang
Tipo:		XRP __________ Q

Triturador de dois eixos para triturar materiais grossos e sólidos em um fluxo de líquido.
Em versão vertical, que economiza espaço, com acionamento posicionado diretamente acima da câmara de trituração. Design compacto com baixa ocupação de área para instalação em tubulações.

Proteção eficiente contra entupimentos e bloqueios em tubulações, bombas e válvulas
Tratamento econômico de sólidos em meios líquidos
Adequado para diversos tipos de materiais grossos e sólidos

Dados de projeto e operação:
Fluido transportado 		
Capacidade de vazão 		______m³/h
Teor de sólidos		______%
Temperatura 		__________°C
Valor de pH 		___________
Pressão de operação             	_____________

Vogelsang XRipper XRP
Vedação em forma de cartucho
Rotores monolíticos (de peça única) robustos
Rotores do Ripper podem ser desmontados sem a necessidade de desmontar a tubulação

Materiais e especificações
Rotores do Ripper		aço especial de alta resistência ao desgaste
Largura da lâmina de corte	_____ mm
Projeto do rotor		monolítico
Peças em contato com o líquido
Peças da carcaça		______________
Placas de proteção		Aço especial de alta resistência ao desgaste
Vedação do eixo	Vedação de anel deslizante resfriada pelo fluido
			com câmara de vedação e 
			indicador de vazamento
Par de anéis deslizantes	Anel de bloco/Duronit com O-ring de NBR
Em contato com o fluido
Anéis O-ring		NBR

Conexões
Conexões XRipper com pés de apoio
Material		_____________________
Entrada			compatível com DN _____ EN1092-1/11, PN ___
Saída			compatível com DN _____ EN 1092-1/11, PN ___
Lado da entrada 
Caixa de conexão  		 sim ___  não ___



Acionamento
Motoredutor plano
Fabricante 		Getriebebau Nord
Tipo 			________________
Potência  		___________ kW 
Rotação de saída 	___________ rpm
Tensão 		400 V
Frequência 		50 Hz
Índice de proteção 		IP 55
Classe ISO 		F
Sensor de temperatura 	3

O XRipper e o motor estão diretamente conectados por meio de um suporte de torque de aço (pintado). 

Pintura:
XRipper	:	Primer de proteção para aço, pintura de acabamento 
		RAL 3020, vermelho de sinalização
Acionamento:	Primer de proteção para aço, pintura de acabamento 
		RAL 3020, vermelho de sinalização

Peso total		_________________________
Dimensões (CxLxA)     _________________________

Entregar o XRipper conforme descrito anteriormente


Opções:
Controle montado no quadro de comando
Gabinete de comando do XRipper XRipper
Painel de comando local
Dimensões (A x L x P): 500 mm x 500 mm x 210 mm
Material: aço
Potência do XRipper: 2,2 kW
Circuito de carga do XRipper: direto
Inclui software / gerenciamento de bloqueios


Controlador com software instalado
Pré-montado em trilho de suporte para instalação
Em um quadro de comando
Módulo de controle
Tipo: XRipper PCU
Comunicação de dados: ProfiNet
Interface de controle remoto: por meio da comunicação de dados
Tensão de alimentação: 24 V CC
Grau de proteção: IP20
Dimensões (L x A x P): 95 x 128 x 46 mm
Tipo de montagem: trilho DIN
Inclui software / gerenciamento de bloqueios
