XRipper Giant 

Tipo: XRG __________ QD HCD / HCS

Marca:			Vogelsang
Tipo:			XRG ________ QD  

Triturador de dois eixos em versão compacta e que economiza espaço, para triturar materiais grossos e sólidos em instalações de esgoto
Proteção eficiente contra entupimentos e bloqueios em tubulações, bombas e válvulas
Tratamento econômico de sólidos em meios líquidos
Adequado para diversos tipos de materiais grossos e sólidos
Ampliação de fluxo autolimpante, executada como tambor de peneiramento giratório em aço inoxidável

Dados de projeto e operação:
Fluido transportado 		
Capacidade de processamento 		______m³/h
Teor de sólidos		______%
Temperatura 		______°C
Valor de pH 		______


Versão ATEX:   sim  / não
· Zona: 1  
· Classe de temperatura: T4


Materiais e modelo
Rotores de rasgamento		aço especial de alta resistência ao desgaste
Projeto do rotor		monolítico
Largura da lâmina de corte	____ mm
Peças em contato com o líquido 
Peças da carcaça    		Aço 
Placas de proteção           	Aço especial de alta resistência ao desgaste
Vedação do eixo 	Vedação de anel deslizante resfriada pelo fluido, 
			com câmara de vedação e 
			indicador de vazamento
Suporte da vedação 	C 45
Par de anéis de vedação 	Anel em bloco/Duronit com O-ring de NBR
Anéis em contato com o líquido 	Anéis O-ring  NBR

Materiais selecionados / Modelo:
Rotores tipo Ripper                    _________________________________
Design do rotor monolítico (de peça única)       sim    não  
Largura da lâmina de corte        _________mm
Placas de proteção                    _________________________________
Par de anéis deslizantes               __________________________________
Peças da carcaça                    ___________________________________


Acionamento da unidade de trituração:
Motorredutor plano na versão submersível
Fabricante 		Getriebebau Nord / EMOD
Tipo 			________________
Potência  		__________ kW 
Rotação de saída 		___________ rpm
Tensão 		___________ V
Frequência 		50 Hz
Índice de proteção 		IP 55
Classe ISO 		F
Sensor de temperatura 	3


Ampliação do fluxo com acionamento:
Tambor de peneira autolimpante com construção segmentada
Tambor de peneiramento rotativo: 		1 unidade (HCS) / 2 unidades (HCD)
Diâmetro de passagem das esferas: 			Ø 20 mm
Diâmetro:			Ø 400 mm
Material: 			Aço inoxidável
Potência de acionamento:			0,25 kW
Grau de proteção do motor:		IP68
Velocidade de rotação:			14 1/min

Instruções de segurança:
É proibido o acesso ao X-Ripper durante o funcionamento.
Deve-se evitar que o X-Ripper seja acionado durante trabalhos de manutenção.

Fixação na parede: reta 

O X-Ripper SIK inclui um suporte de parede em aço inoxidável, o que permite que ele seja montado diretamente na frente da saída de um canal. Um suporte de parede com trilho-guia permite que todo o X-Ripper seja levantado para fora do canal por meio da alça de elevação para fins de manutenção e reparos. Quando o triturador for colocado novamente em operação, ele é encaixado de volta na consola por meio dos trilhos. A consola o mantém automaticamente na posição, sem a necessidade de qualquer fixação adicional. 
inclui trilho-guia de aço inoxidável
Comprimento da trilha-guia: ___________ mm

Modelo de canal: calha aberta
Largura do canal:  _____________ mm
Altura do canal:   _____________ mm


Pintura:
XRipper	:	+++Primer KTL para proteção de aço++++, camada de acabamento 
		RAL 3020, vermelho de sinalização
Acionamento:		Primer de proteção para aço, pintura de acabamento 
		RAL 3020, vermelho de sinalização

Peso total		_________________________
Dimensões (CxLxA)     _________________________

Entregar o XRipper conforme descrito anteriormente




Controlador com software instalado (para ATEX XRC e não ATEX XRC)
Pré-montado em trilho de suporte para instalação
Em um quadro de comando
Módulo de controle
Tipo: XRipper PCU
Comunicação de dados: ProfiNet
Interface de controle remoto: por meio da comunicação de dados
Tensão de alimentação: 24 V CC
Grau de proteção: IP20
Dimensões (L x A x P): 95 x 128 x 46 mm
Tipo de montagem: trilho DIN
Inclui software / gerenciamento de bloqueios


