XRipper XRC__________QD

Marca:			Vogelsang
Tipo:			XRC________QD

Triturador de dois eixos em versão compacta e que economiza espaço, para triturar materiais grossos e sólidos em instalações de esgoto
Proteção eficiente contra entupimentos e bloqueios em tubulações, bombas e válvulas
Tratamento econômico de sólidos em meios líquidos
Adequado para diversos tipos de materiais grossos e sólidos
Versão com Kit de Integração para Esgoto para instalação em poços ou canais

Dados de projeto e operação:
Fluido bombeado 		
Capacidade de vazão 		______m³/h
Teor de sólidos		______%
Temperatura 		______°C
Valor de pH 		______


Versão ATEX:   sim  / não
· Zona: 1  
· Classe de temperatura: T4


Vogelsang XRipper XRC________QD
Resistente ao funcionamento a seco
Vedação em forma de cartucho

Materiais e execução
Rotores Ripper		aço especial de alta resistência ao desgaste
Largura da lâmina de corte	___ mm
Design do rotor:		monolítico
Peças em contato com o líquido 
Peças da carcaça    		Aço 
Placas de proteção           	Aço especial de alta resistência ao desgaste
Vedação do eixo 	Vedação de anel deslizante resfriada pelo fluido, 
			com câmara de vedação e 
			indicador de vazamento
Par de anéis deslizantes 	Anel de bloco/Duronit com O-ring de NBR
Anéis em contato com o fluido 	anéis O-ring  NBR

Materiais selecionados / Modelo:
Rotores tipo Ripper                    _________________________________
Design do rotor monolítico (de peça única)       sim    não  
Largura da lâmina de corte        _________mm
Placas de proteção                    _________________________________
Par de anéis deslizantes               _________________________________
Peças da carcaça                    _________________________________


Acionamento
Motoredutor plano na versão submersível
Fabricante 		Getriebebau Nord / EMOD
Tipo 			________________
Potência  		__________ kW 
Rotação de saída 	___________ rpm
Tensão 		___________ V
Frequência 		50 Hz
Índice de proteção 		IP 55
Classe ISO 		F
Sensor de temperatura 	3

O XRipper e o motor estão diretamente conectados por meio de um suporte de torque de aço (pintado). 


Fixação na parede: reta / redonda

O XRipper SIK inclui um suporte de parede em aço inoxidável, o que permite que ele seja montado diretamente na frente da saída de um duto. Um suporte de parede com trilho-guia permite que todo o XRipper seja levantado para fora do duto por meio da alça de elevação para fins de manutenção e reparos. Quando o triturador for colocado novamente em operação, ele é encaixado de volta no suporte por meio dos trilhos. Este o mantém automaticamente na posição, sem a necessidade de qualquer fixação adicional. 
inclui trilho-guia de aço inoxidável
Comprimento da trilha-guia: ___________ mm
Diâmetro do poço:  _____________ mm


Modelo de canal: canal aberto
Largura do canal:  _____________ mm
Altura do canal:   _____________ mm


Pintura:
XRipper	:	+++Primer KTL para proteção de aço++++, camada de acabamento 
		RAL 3020, vermelho de sinalização
Acionamento:		Primer de proteção para aço, pintura de acabamento 
		RAL 3020, vermelho de sinalização

Peso total		_________________________
Dimensões (CxLxA)     _________________________

Entregar o XRipper conforme descrito anteriormente




Opções:
Controle montado no quadro elétrico (exceto para ATEX XRC)
Gabinete de comando do XRipper XRipper
Painel de comando local
Dimensões (A x L x P): 500 mm x 500 mm x 210 mm
Material: aço
Potência do XRipper: 2,2 kW
Circuito de carga do XRipper: direto
Inclui software / gerenciamento de bloqueios



Controlador com software instalado (para XRC ATEX e XRC não ATEX)
Pré-montado em trilho de suporte para instalação
Em um quadro de comando
Módulo de controle
Tipo: XRipper PCU
Comunicação de dados: ProfiNet
Interface de controle remoto: por meio da comunicação de dados
Tensão de alimentação: 24 V CC
Grau de proteção: IP20
Dimensões (L x A x P): 95 x 128 x 46 mm
Tipo de montagem: trilho DIN
Inclui software / gerenciamento de bloqueios


