Bomba de pistão rotativo Vogelsang
uma bomba de pistão rotativo montada horizontalmente e resistente ao funcionamento a seco.
A bomba e o acionamento estão montados em uma consola comum de aço galvanizado, resistente à torção, alinhados e conectados por meio de um acoplamento elástico, incluindo proteção de acoplamento em plástico.

Condições de processo:
Fluido bombeado:		________________________
Vazão necessária (se for o caso, faixa de regulação de – a):____________________
Teor de TS:		_________________________
Temperatura do fluido:	_________________________
Pressão na entrada:	_________________________
Pressão na saída:	_________________________
Pressão diferencial:		_________________________

Modelo e materiais:
Marca:		 Vogelsang
Tipo:			VX186 Q
Marca selecionada:	___________________
Tipo selecionado:		___________________
Velocidade da bomba:	___________________
Potência necessária:	___________________
Potência de acionamento selecionada:_________________
Diâmetro máximo da esfera: 61 mm
Diâmetro do eixo da câmara da bomba: 85 mm

Bomba:
Metades da carcaça:		metades da carcaça ajustáveis em GG-25
Proteção axial da carcaça:		Placas de proteção em HVSS
Pistão rotativo:			pistões HiFlo de quatro alas com geometria livre de pulsações, em NBR
Apoio:			rolamento unilateral para troca rápida do pistão
Eixo:				eixo robusto e resistente a quebras
Vedação do eixo:		vedação em forma de cartucho
				Material: anel maciço 1.4301 Cr₂O₃ / Duronit
Controle da vedação:		controle visual da vedação de anel deslizante por meio de um reservatório da câmara de vedação pressurizado
Proteção contra corrosão:		revestimento de base e de acabamento de dois componentes
				Bomba e motor na cor RAL 3020 (vermelho de trânsito)
Manutenção:			Conceito QuickService
Conexões:
Tipo de conexão:		___________________
Norma de conexão:	EN 1092-1/11 PN16
Tamanho da conexão:	___________________
Material:		___________________


Acionamento:
Motoredutor de engrenagens retas

Marca:		Getriebebau Nord
Tipo:			_________________________
Potência de acionamento:	_________________________
Rotação de saída:		_________________________
Classe ISO:			F
Grau de proteção:			IP55
Tensão:			400/690 V
Frequência:			50 Hz
Proteção do enrolamento:		3 sensores de temperatura de resistência fria
Faixa de regulação em operação com inversor: 	___________________________

Fornecer o sistema de bombeamento descrito anteriormente.


Opções:

InjectionSystem
Metades da carcaça com um ângulo de envolvimento ampliado de pelo menos 190° 

Vantagens:
· Maior eficiência
· Melhor desempenho de sucção
· Maior vida útil dos pistões
· Maior resistência a corpos estranhos



Placas de proteção radiais
Corpo da bomba com sistema de injeção modular e placas de proteção radiais. É possível realizar a manutenção sem desmontar a bomba da tubulação.


Proteção contra funcionamento a seco
A bomba deve ser fornecida com sensor de temperatura já instalado para monitorar a temperatura da bomba.
O escopo de fornecimento inclui um cabo de 5 m e um dispositivo de análise adequado com display para instalação no painel frontal. O dispositivo de análise é fornecido separadamente.

Modelo PT100:		___________________________
Tipo PT100:		___________________________

Marca do regulador de temperatura:________________________
Tipo do regulador de temperatura:	___________________________



Monitoramento digital de pressão
Desligamento por pressão máxima e medição de pressão para o controle
2 saídas digitais, 1 saída analógica
LED de 3 dígitos

Marca do monitor de pressão:_______________________
Tipo do monitor de pressão:___________________________

