XRipper XRC__________QD

Merke:			Vogelsang
Type:			XRC________QD

To-akslet oppkutter i kompakt, plassbesparende utførelse for oppkutting av grove og faste stoffer i kanalanlegg
Effektiv beskyttelse mot tilstopping og blokkeringer i rørledninger, pumper og armaturer
Økonomisk behandling av faste stoffer i flytende medier
Egnet for ulike grove og faste stoffer
Utførelse med Sewer Integration Kit for montering i brønner eller kanaler

Dimensjonerings- og driftsdata:
Transportmedium 		
Gjennomstrømning 		______m³/h
Andel faste stoffer		______ %
Temperatur 		______°C
pH-verdi 		______


ATEX-utførelse:   ja  / nei
· Sone: 1  
· Temperaturklasse: T4


Vogelsang XRipper XRC________QD
Tåler tørrkjøring
Tetning som patronenhet

Materialer og utførelse
Ripperrotorer		spesialstål med høy slitestyrke
Skjæreknivbredde	___ mm
Rotordesign:		monolitisk
Deler i kontakt med væske 
Husdeler    		Stål 
Beskyttelsesplater           	spesialstål med høy slitestyrke
Akseltetning 	Gleitringtetting kjølt av medium, 
			med tetningskammer og 
			lekkasjeindikator
Gleitringpar 	Blokkring/Duronit med NBR-O-ring
O-ringer i kontakt med væske 	O-ringer  NBR

Valgte materialer / utførelse:
Ripperrotorer                    _________________________________
Rotordesign monolitisk (i ett stykke)       ja    nei  
Bredde på skjærekniv        _________mm
Beskyttelsesplater                    _________________________________
Glideringpar               _________________________________
Husdeler                    _________________________________


Drivverk
Flat girmotor i nedsenkbar utførelse
Produsent 		Getriebebau Nord / EMOD
Type 			________________
Effekt  		__________ kW 
Utgangshastighet 	___________ o/min
Spenning 		___________ V
Frekvens 		50 Hz
Beskyttelsesklasse 		IP 55
ISO-klasse 		F
Temperaturføler 	3

XRipper og motor er koblet direkte til hverandre via en dreiemomentstøtte i stål (lakkert). 


Veggmontering:  rett / rund

XRipper SIK leveres med en veggbrakett i rustfritt stål, slik at den kan monteres rett foran utløpet til en kanal. En veggbrakett med føringsskinne gjør det mulig å løfte hele XRipperen opp av kanalen ved hjelp av løftebøylen for service og vedlikehold. Når oppkverneren skal tas i bruk igjen, føres den tilbake inn i konsollen via skinnene. Konsollen holder den automatisk på plass uten at ytterligere sikring er nødvendig. 
inkl. føringsskinne i rustfritt stål
Lengde på føringsskinnen: ___________ mm
Sjakttdiameter:  _____________ mm


Utførelse: åpen kanal
Kanalbredde:  _____________ mm
Kanalhøyde:   _____________ mm


Lakkering:
XRipper	:	+++KTL-grunning for stålbeskyttelse++++, toppstrøk 
		RAL3020, trafikkrød
Drivverk:		Grunning for stålbeskyttelse, toppstrøk 
		RAL3020, trafikkrød

Totalvekt		_________________________
Dimensjoner (LxBxH)     _________________________

Leverer XRipper som beskrevet ovenfor




Alternativer:
Styresystem montert i kontrollskap (gjelder ikke ATEX XRC)
Kontrollskap XRipper XRipper
Lokal betjeningsenhet
Dimensjoner (H x B x D): 500 mm x 500 mm x 210 mm
Materiale: Stål
Effekt XRipper: 2,2 kW
Lastkrets XRipper: Direkte
Inkl. programvare / blokkeringshåndtering



Kontroller med installert programvare (for ATEX XRC og ikke-ATEX XRC)
Førmontert på monteringsskinne for innbygging
I et kontrollskap
Styremodul
Type: XRipper PCU
Datakommunikasjon: ProfiNet
Grensesnitt for fjernstyring: Via datakommunikasjon
Forsyningsspenning: 24 V DC
Beskyttelsesklasse: IP20
Dimensjoner (B x H x D): 95 x 128 x 46 mm
Monteringsmåte: DIN-skinne
Inkl. programvare / blokkeringshåndtering


