[bookmark: ausschreibungstext-rotacut-professional]Anbudstekst RotaCut Professional
[bookmark: Xea66ee707c530121c703d3491b565d6a9553201]Ytelsespost: Våtkutter med separering av tungt materiale
Våtkutter med integrert separator for tungt materiale, automatisk regulering av skjærekraften og energioptimert Eco-drift, der kutteytelsen tilpasses etter medium og prosess.
Våtkvernen skal utformes for montering i rørledningen eller i den tiltenkte prosessdelen av renseanlegget, og skal beskytte pumper, armaturer, rørledninger og aggregater mot forurensende stoffer. Utførelsen må muliggjøre en sikker, energieffektiv og vedlikeholdsvennlig drift. Driften skal kunne foregå enten i kontinuerlig regulert drift eller i en energioptimalisert, behovsstyrt Eco-drift.
Maskinen skal utformes slik at oppkverningsenheten, separatoren for tungt materiale og de viktigste betjenings- og overvåkingsfunksjonene er lett tilgjengelige. Konstruksjonen må muliggjøre rask kontroll, rengjøring og vedlikehold for å redusere driftsstans og vedlikeholdsbehov.
[bookmark: betriebsbedingungen]Vogelsang RotaCut Professional
	Serie
	☐RCQ ☐RCX

	Størrelse
	__________


Detaljert omfang
· Hullskiveknuser med integrert separator for tungt materiale til oppkutting av fibre og separering av forurensninger i mediet
· Enkel og rask tilgang til skjæreenheten og separatoren for tungt materiale
· Integrert oppstilling av nødvendig sensorutstyr
· Digitalt grensesnitt til overordnet styringssystem for varsel- og feilmeldinger samt tilbakestillingsfunksjon
· AutoReverse-funksjon for reversering ved blokkering
· AutoSharp-funksjon for automatisk endring av rotasjonsretning for å støtte knivenes selvslipende effekt
· Automatisk regulering av skjærekraften (ACC plus®)
· ConditionMonitoring for overvåking av slitasjen på skjæreknivene
· Gleitringtetting uten tilkobling for skyll- og sperrevann
· Energioptimalisert styring med aktiv turtallsregulering og behovsstyrt drift
· Kompakt konstruksjon med betjening direkte på maskinen
· Valg av driftsmodus: Automatisk, Stopp, fjernstyrt automatisk
· Valg av driftsmodus (Eco, Regular)
· Lokal feildiagnose
· Maskinen er ferdigmontert, inkludert igangkjøring fra fabrikken
[bookmark: X6ee17d7d35251d3e81baff6a1a8805f5add0d56]Krav til reduksjon av energiforbruk, slitasje og vedlikeholdsbehov
For å oppnå en energi- og slitasjeoptimalisert drift må våtknuseren ha en Eco-driftsmodus. Denne modusen optimaliserer driften ved at knuseren kjører etter behov og aktivt tilpasser turtall til prosessforholdene.
Følgende må inngå som minimum:
· Automatisk, mediumavhengig effekttilpasning for behovsbasert knusing med redusert forbruk av energi og slitedeler (ECO-modus)
· Blokkeringsdeteksjon og reverseringsfunksjon i alle driftsmoduser
Driftsforhold
Utformingen av våtknuseren må baseres på følgende driftsdata.
Medium	______
Gjennomstrømningskapasitet:	______m³/h
Viskositet:	god flytbarhet
Temperatur:	______°C
Innhold av faststoff:	______ % TS (tørrstoff)
Maks. kulepassasje i skjæresilen:	______ mm
Tetthet:	______ kg/m³
pH-verdi:	______
Driftstrykk:	______ bar
[bookmark: Xcd33b5a55e3605052efe844b0fc3b74e72453ab]Tekniske egenskaper
Våtkvernen skal ha minst følgende tekniske egenskaper:
Materialer og utførelse av skjærehode
Material i huset:	__________
Optimalt tilpassede geometrier for skjæresikt og knivrotor

Skjærekniver:
· Materiale:				herdet rustfritt stål
· Selvslipende
· Pendlende lagring
Skjæresil:
· Materiale
☐spesialstål med høy slitestyrke
☐rustfritt stål 
· Kuleåpning			____ mm
· Skjærevinkel				20°
Gleitringpar ___________ med NBR O-ring
O-ringer i kontakt med mediet: NBR

Separator med tilkoblinger
Materiale:	___________

Sug-/trykkside
Flensstandard	Kombiflens kompatibel med EN, ANSI
Trykkklasse	PN______
Flensstørrelse	DN______

Rengjøringsåpning:	___________  Firkantflens

Drivverk
Motor med flat girkasse
Merke:	Getriebebau NORD
Type:	_______
Drivkraft: 	_______ kW
Utgangshastighet (50 Hz)			_______ min⁻¹
ISO-klasse:						F
Beskyttelsesklasse:						IP55
Spenning:						400 V
Frekvens:						50 Hz
Viklingsbeskyttelse:					3 kaldledertemperaturfølere
· Lakkeringen skal utføres som følger: RAL 3020 trafikkrød eller prosjektspesifikk spesiallakkering: RAL ______
Hele maskinen
· Vekt på aggregat = _____ kg
· Dimensjoner L x B x H =_________ mm x _________ mm x _________ mm


Leverer våtknusere som beskrevet ovenfor
Antall:		______
Enhetspris:		______ €
Totalpris:		______ €
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