Vogelsang roterende stempelpumpe
som en horisontalt oppstilt, tørrløpssikker roterende stempelpumpe.
Pumpen og drivverket er montert på en felles, vridningsstiv konsoll av galvanisert stål, justert og koblet sammen med en elastisk kobling inkludert koblingsbeskyttelse av plast.

Prosessbetingelser:
Pumpevæske:		________________________
Nødvendig volumstrøm (evt. reguleringsområde fra – til):____________________
TS-innhold:		_________________________
Medietemperatur:	_________________________
Trykk ved innløpet:	_________________________
Trykk i utløpet:	_________________________
Trykkforskjell:		_________________________

Utførelse og materialer:
Merke:		 Vogelsang
Type:			VX186 Q
Valgt merke:	___________________
Valgt type:		___________________
Pumpehastighet:	___________________
Effektbehov:	___________________
Valgt drivkraft:_________________
Maks. kulepassasje: 61 mm
Akseldiameter i pumpekammeret: 85 mm

Pumpe:
Halvskall i huset:		justerbare halvskaller av GG-25
Aksial husbeskyttelse:		Beskyttelsesplater i HVSS
Roterende stempler:			firefløyede HiFlo-stempler med pulsasjonsfri geometri i NBR
Lagring:			ensidig lagring for raskt stempelbytte
Aksel:				robust og bruddsikker aksel
Akseltetning:		Tetning som patronenhet
				Materiale: Blokkring 1.4301 Cr2O3 / Duronit
Tetningskontroll:		Optisk kontroll av glidepakningen ved hjelp av et trykksatt tetningskammer
Korrosjonsbeskyttelse:		2-komponent grunn- og topplakk
				Pumpe og motor i RAL 3020 (trafikkrød)
Vedlikehold:			QuickService-konsept
Tilkoblinger:
Tilkoblingstype:		___________________
Tilkoblingsstandard:	EN1092-1/11 PN16
Tilkoblingsstørrelse:	___________________
Materiale:		___________________


Drivverk:
Tannhjulsmotor

Merke:		Getriebebau Nord
Type:			_________________________
Drivkraft:	_________________________
Utgangshastighet:		_________________________
ISO-klasse:			F
Beskyttelsesklasse:			IP55
Spenning:			400/690 V
Frekvens:			50 Hz
Viklingsbeskyttelse:		3 kaldledertemperaturfølere
Reguleringsområde ved frekvensomformerdrift: 	___________________________

Lever det tidligere beskrevne pumpeanlegget.


Tilvalg:

InjectionSystem
Halvskall med en forstørret omslutningsvinkel på minst 190° 

Fordeler:
· Forbedret virkningsgrad
· Forbedret sugeevne
· Lengre levetid for stemplene
· Høyere motstandsdyktighet mot fremmedlegemer



Radiale beskyttelsesplater
Pumpehus med modulært InjectionSystem og radiale beskyttelsesplater. Vedlikehold er mulig uten å demontere pumpen fra rørledningen.


Tørrløpsbeskyttelse
Pumpen skal leveres med ferdig montert temperaturføler for overvåking av pumpens temperatur.
Leveransen inkluderer 5 m kabel og et egnet utlesningsapparat med display for innbygging i frontpanelet. Utlesningsapparatet leveres separat.

Modell PT100:		___________________________
Type PT100:		___________________________

Temperaturregulatorens merke:________________________
Type temperaturregulator:	___________________________



Digital trykkovervåking
Maksimalt trykkavbrudd og trykkregistrering for regulering
2 digitale utganger, 1 analog utgang
3-sifret LED

Merke for trykkovervåking:_______________________
Type trykkovervåking:___________________________

