[bookmark: ausschreibungstext-rotacut-professional]Ausschreibungstext HiCone
[bookmark: Xea66ee707c530121c703d3491b565d6a9553201]Leistungsposition: Exzenterschneckenpumpe
Konische Exzenterschneckenpumpe HiCone® mit verschleißkompensierendem Einstellsystem, kontinuierlicher Zustandsüberwachung und wartungsfreundlichem Service-Konzept für einen energieeffizienten und dauerhaft zuverlässigen Betrieb.
[bookmark: betriebsbedingungen]Vogelsang HiCone
	Baugröße
	☐05 ☐10 ☐20 ☐30
	


Detaillierter Umfang
· Konische Rotor-Stator-Geometrie zur optimalen Anpassung der Pumpe an unterschiedliche Betriebsbedingungen
· Einstellbare Klemmung zwischen Rotor und Stator zur Kompensation von Verschleiß, Optimierung der Förderleistung und Energieeffizienz sowie Anpassung an wechselnde Betriebsparameter wie Förderdruck und Medientemperatur 
· Integrierte Verschleißanzeige zur Überwachung des Zustands der Förderelemente und zur frühzeitigen Planung erforderlicher Servicearbeiten
· Wartungsfreundliche Ausführung mit Service-Konzept
· Bedienung und Überwachung der wesentlichen Pumpenfunktionen direkt an der Maschine bzw. über die übergeordnete Anlagensteuerung
· Maschine vormontiert inklusive Werksprüfung und Werksinbetriebnahme
[bookmark: X6ee17d7d35251d3e81baff6a1a8805f5add0d56]Anforderungen zur Reduktion von Energieverbrauch, Verschleiß und Wartungsaufwand
Für die Erreichung eines energie- und verschleißoptimierten Betriebs muss die Exzenterschneckenpumpe über ein System zur Anpassung der Rotor-Stator-Klemmung verfügen mit dem eine möglichst geringe erforderliche Klemmung eingestellt werden kann, um damit eine geringe Leistungsaufnahme bei gleichzeitig zuverlässiger Förderleistung zu erreichen.
Enthalten sein muss mindestens:
· System zum Einstellen der Rotor-Stator-Klemmung 
· Zustands- bzw. Verschleißüberwachung zur frühzeitigen Erkennung eines erforderlichen Serviceeinsatzes

Betriebsbedingungen
Die Auslegung des Exzenterschneckenpumpe hat auf Grundlage der nachfolgenden Betriebsdaten zu erfolgen.
Medium	______
Durchsatzleistung:	______m³/h
Viskosität:	______mPas
Temperatur:	______°C
Feststoffanteil:	______ % TS (Trockensubstanz)
Max. Partikelgröße:	______ mm
Dichte:	______ kg/m³
pH-Wert:	______
Betriebsdruck:	______ bar
Saugseitiger Druck:	______ bar
Druckseitiger Druck:	______ bar
Förderhöhe:	______ m
Betriebsstunden	______h/d

[bookmark: Xcd33b5a55e3605052efe844b0fc3b74e72453ab]Technische Merkmale
Die Exzenterschneckenpumpe ist mit folgenden technischen Merkmalen auszuführen:
Werkstoffe

Medienberührte Gehäuseteile:		Stahl, KTL beschichtet
Anschlüsse:					Stahl, KTL beschichtet	
Beschichtung Sauggehäuse:		KTL-beschichtet 
Rotor:						1.2436, vakuumgehärtet
Stator:						NBR
Medienberührte O-Ringe:			NBR

Ausführungen

Wellenabdichtung:				Gleitringdichtung SiC / SiC (einfachwirkend)
Dichtungskammer:				Drucklose Dichtungskammer (Quench)
Statorverstellung:				Manuell
Gelenkausführung:				Kreuzgelenk
Gelenkabdichtung:				Manschette

Pumpenanschlüsse 

Einlassnorm:					PN 16, EN 1092-1/11 & 150 lbs, ASME 
Einlassgröße:				DN________

Auslassnorm:				PN 16, EN 1092-1/11 & 150 lbs, ASME
Auslassgröße:				DN________	
Antrieb
Stirnradgetriebemotor
Fabrikat:	Getriebebau NORD
Typ: 						_______
Nennleistung: 				_______ kW
Nenndrehzahl: 				_______ min-1 bei 50 Hz
Schutzart: 					IP55
Isolationsklasse: 				F
Einbaulage: 					M6 (Flansch)
Wicklungsschutz				3 Kaltleitertemperaturfühler
Wicklungsart:  				3Ph/230V/400V/50Hz
Energieeffizienzklasse:			IE3

Der Antriebsmotor ist direkt angeflanscht.
Die Lackierung ist wie folgt auszuführen: RAL 3020 verkehrsrot oder projektbezogene Sonderlackierung: RAL ______
Gesamtmaschine
· Aggregat-Gewicht = _____ kg
· Abmessungen L x B x H =_________ mm x _________ mm x _________ mm


Exzenterschneckenpumpe wie vorab beschrieben liefern
Stückzahl:		______
Einzelpreis:		______ €
Gesamtpreis:		______ €
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